**ANEXO I – MODELO PROPOSTA COMERCIAL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51.901/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 51.901-2024

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA MODELO VERTICAL, COM MEDIDAS DE 4,00 X 3,00 [m] (LARGURAXALTURA) FABRICADA EM TECIDO RÍGIDO, COR BEGE, ENCAIXADAS EM TRILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, RECOLHÍVEL, COM SINCRONIZAÇÃO MANUAL E SISTEMA DE GIRO DE 180º, COM COMANDOS DE ABERTURA E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DAS LÂMINAS, NÃO PODENDO HAVER ACESSÓRIOS EM AÇO OU METAIS OXIDANTES, ABERTURA FRONTAL; A PARTE INFERIOR DAS LÂMINAS DEVERÁ SER UNIDA POR UMA CORRENTE COM FIO DE NYLON COM POLIETILENO, JÁ INCLUÍDA A INSTALAÇÃO (SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS); GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA TODOS OS COMPONENTES

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome da Proponente:** | |
| **CNPJ:** |  |
| **Endereço:** | **Telefone:** |
| **e-mail1:** | **e-mail 2:** |
| **Banco:** | **Agência:** |
| **Conta Corrente:** | **Responsável:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **QTD** | **UND** | **Descrição** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 1 | 01 | UND | PERSIANA MODELO VERTICAL, COM MEDIDAS DE 4,00 X 3,00 [m] (LARGURA x ALTURA) FABRICADA EM TECIDO RÍGIDO, COR BEGE, ENCAIXADAS EM TRILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, RECOLHÍVEL, COM SINCRONIZAÇÃO MANUAL E SISTEMA DE GIRO DE 180º, COM COMANDOS DE ABERTURA E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DAS LÂMINAS, NÃO PODENDO HAVER ACESSÓRIOS EM AÇO OU METAIS OXIDANTES, ABERTURA FRONTAL; A PARTE INFERIOR DAS LÂMINAS DEVERÁ SER UNIDA POR UMA CORRENTE COM FIO DE NYLON COM POLIETILENO, JÁ INCLUÍDA A INSTALAÇÃO (SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS); GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA TODOS OS COMPONENTES | R$ | R$ |
|  |  |  |  | **Total** | **R$** |

Validade da Proposta: Mínimo 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento, Prazo e Local de Entrega: Conforme Anexo II – Termo de Referência.